**徐医附院污水站自动监控设备维保具体内容如下：**

1、设备名称：COD、氨氮、数采仪（各一台）设备维护及废液处理。不含数采仪通讯费。

2、每周至少巡检维护1次，每月至少校准1次，每季度至少校验1次，如实填写仪器运行巡检记录、标准物质易耗品及时更换并填写相关记录。做好监控基站运行巡检记录、标准物质易耗品更换记录、定期校准校验记录、设备故障及处理记录、设备操作维护保养记录以备环保部门现场检查。对监控基站异常和缺失数据按规范进行标识和补充。

3、在线监测设备所产生废液要求定期回收。

4、设备核心备品备件维修在投标报价中，核心备品备件更换不在报价范围内（PLC和程序、电路控制主板、步进电机、多通组合电磁阀、加热消解器）。在备品备件中列明核心配件价格。

5、投标报价：除核心备品备件主材价格外其它均在投标报价之内。

6、提供耗材：按照每周1次COD检测，每季度1次氨氮检测测算试剂用量。包括：重铬试剂、硫酸银试剂、硫酸汞试剂、标液、蒸馏水，纳式试纸酒石酸钾钠、硫代硫酸钠、标液及试剂于小配件的更换等。

7、维护响应时间要求在5小时以内。