**急诊楼9-15层型材隔断采购项目参数要求**

1. 供货包安装
2. 型材隔断包括肯德基隔断和铝型材窗户，其中隔断为2mm厚肯德基型材，10mm厚钢化玻璃；窗户为1.5厚铝型材，5+5中空钢化玻璃。
3. 具体样式及尺寸参考急诊8层隔断样式

现场查看联系人：总务处 胥老师 85802181

1. 质保不低于三年