**徐州医科大学附属医院招投标办公室采购报价单**

项目名称：专用一体箱式危废暂存间

项目概况：东院危险废物暂存间需要更换为专用一体箱式危废暂存间，以达到符合国家环保要求。具体参数规格见附件。

项目预算：4万元。

联系方式：周老师 0516-85806721

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价 | 备注 |
| 1 | 专用一体箱式危废暂存间 |  |  |

**说明：**

1、以上价格应包含现场勘察费、人工费、运输费、安装费、各种风险费、税金等一切费用。

2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。

3、请贵公司将营业执照等有关文件（加盖公章）同报价单一起发送至招投标管理信息系统。

4、本次报价材料递交时间是2025年2月11日上午10:00前，请在此时间内将报价材料发送至招投标管理信息系统，过期按自动放弃报价处理。

5、若中标供应商未按时供货、不履行合同或者在规定时间内不签订合同的，将按不良行为上报至政府采购监管部门。

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：

日期： 2025年 月 日

附件：

**危废（医废）间集装箱（防爆箱）技术参数：**

1、钢板厚度0.8mm，高度\*宽度\*深度（mm），不低于以下尺寸：2600\*4500\*3000。

2、具有吊装孔，且上层不易积水。

3、具有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐、防火、防爆等特点。

4、费用还需包含安装、调试费用和吊装费用及运输费和货物税票费用。

|  |  |
| --- | --- |
| 配置 | 参数 |
| 箱体结构主体 | 1.内部采用防腐格栅制作防泄漏槽，专门收集泄露废液；2.设置双锁结构防火门； 3.箱体顶部设有泄爆口，以更有效地提供安全效果； 4.箱体内外做防腐处理，以保证具有持久防腐功能。 |
| 监控系统 | 预留监控安装孔位 |
| 防爆排风 | 具有防爆排风口和防爆风扇 |
| 防爆灯 | 配备防爆灯 |
| 防爆开关 | 配备防爆空气开关 |
| 废气处理设施 | 有活性炭吸附装置，不含活性炭 |