**徐州医科大学附属医院招投标办公室采购报价单**

项目名称：科创中心加固改造工程监理服务

项目概况：本项目为加固改造工程。加固改造施工区域为原徐州卷烟厂南厂区生产辅助综合楼NI区、N2区裙房。本次招标范围为该工程施工阶段全过程监理。具体招标要求见附件。

项目预算：2.5万元。

联系方式：周老师 0516-85806721

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价 | 备注 |
| 1 | 科创中心加固改造工程监理服务 | 　 | 　 |

**说明：**

1、以上价格应包含现场勘察费、人工费、各种风险费、税金等一切费用。

2、请贵公司将营业执照等有关文件（加盖公章）同报价单一起发送至招投标管理信息系统。

3、本次报价材料递交时间是2025年3月6日下午16:00前，请在此时间内将报价材料发送至招投标管理信息系统，过期按自动放弃报价处理。

4、若中标供应商不履行合同或者在规定时间内不签订合同的，将按不良行为上报至政府采购监管部门。

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：

日期： 2025年 月 日

附件：

**科创中心加固改造工程监理服务项目要求**

**一、项目基本情况**

1、项目名称：科创中心加固改造工程监理服务项目

2、建设地址：徐州市鼓楼区环城路91号徐州医科大学国家大学科技园

3、施工工期：30天

4、工程控价：98.2717万元

**二、招标范围**

本项目为加固改造工程。加固改造施工区域为原徐州卷烟厂南厂区生产辅助综合楼NI区、N2区裙房。该建筑设计于2009年，竣工于2011年。建筑高度约为16.95m，钢筋混凝士框架结构，基础形式为桩筏基础。因使用功能、平面布局改变，局部区域荷载增加，需按照加固设计图纸进行局部梁板加固。梁主要采用增大截面法和粘贴碳纤维法，板主要采用粘贴碳纤维法。增大截面加固梁约13根，粘贴碳纤维加固梁约85根，粘贴碳纤维加固板面积约为850平方米。加固主要区域为一层生物样本库、餐厅及厨房，二、三层设备用房及荷载增加的房间。

本次招标范围为该工程施工阶段全过程监理。

1. **资质等级要求**

房屋建筑工程监理乙级及以上

1. **监理人员及设备配备**

 配备的专业人数和设备符合国家和地方的有关规定，本项目需设置总监、专监、安监，原则上配备人员不得少于三人，报价文件中应附上配备人员名单。

**五、监理费用**

1、本项目不接受高于2.5万元的报价：

2、不因甲方和施工单位工期延误等原因而增加任何监理费用。