
徐州医科大学附属医院采购中心采购报价单
项目名称：三相异步电动机等（鲲鹏路院区后勤管理处）
项目概况：鲲鹏路院区污水处理站老化易损配件更换需要。
项目预算：15000元。
联系方式：赵老师   0516-85805093
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单价报价
（元）
	金额（元）
	厂家/品牌
	备注

	1
	三相异步电动机
	额定功率18.5Kw，380V，不低于1465r/min，4级，纯铜绕线，符合三级及以上效能；质保期不低于伍年；电机品牌不应低于ABB、西门子、三菱等一线大牌
	1
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	鲲鹏路院区污水处理站老化易损配件更换需要。供货前必须勘察现场确认匹配，报价包含所有配件运输、安装、信号校准及人工现场自控系统调试费用

	2
	聚格加热消解器
	测量范围10-7000mg/L；消解温度175℃（固定）；消解时间5-120min可调；测量周期20min；准确度±10%；2Kw，AC220V/50Hz;监测站机柜，具有消解、检测及数据上传功能，质保期不低于叁年；
	1
	
	
	
	鲲鹏路院区污水处理站损坏易损件更换需要，用于排放口24H自动监测。供货前必须勘察现场确认匹配，报价包含所有配件运输、安装、信号校准、差旅费及人工现场自控系统调试费用


供货期：    天，质保期：    年。

说明：1、以上价格包含但不限于运输、卸车、安装、配合费、税票、售后等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、供应商应自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制投标文件和签订合同所需的各项资料。投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
3、若中标供应商未按时供货、不履行合同或者在规定时间内不签订合同的，将按不良行为上报至政府采购监管部门。
4、本项目成交人选取满足项目要求且报价最低者。

报价单位：（盖章）
联系人：
联系电话：

