
徐州医科大学附属医院采购中心采购报价单
[bookmark: _GoBack]项目名称：鲲鹏路院区中央空调班组节能系统配件（中央空调班）
项目概况：夏季鲲鹏路院区供冷期间空调节能系统老化易损配件更换用。供货前必须勘察现场确认匹配，报价包含所有配件运输、安装、信号校准、差旅费及人工现场自控系统调试费用。质保期不得低于3年。
项目预算：16850元。
联系方式：赵老师   0516-85805093
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	金额
	厂家/品牌
	备注

	1
	温度传感器
	工业级NTC/PT100温度传感用；测量范围0-100℃；响应时间≤10S；NTC电阻信号/4-20mA/RS485；探头材质为SUS304不锈钢或者铜镀镍；必须适配DW-NTC-CJ原定制信号采集模块
	11
	
	
	
	夏季鲲鹏路院区供冷期间空调节能系统老化易损配件更换用。供货前必须勘察现场确认匹配，报价包含所有配件运输、安装、信号校准、差旅费及人工现场自控系统调试费用

	2
	压力传感器
	工业级用于节能控制系统检测空调水系统水压等；测量范围0-1.6MPa；测量精度等级不低于0.5级；需能实现RS485/Modbus-RTU在线输出；工作温度-20-85℃；必须适配DW-NTC-CJ定制采集模块
	4
	
	
	
	

	3
	温度采集模块
	该工业级NTC采集模块为老款节能系统定制模块，支持RS485、Modbus-RTU协议；参考型号为DW-NTC-CJ；为保证与老系统完全兼容，供货前必须现场核实型号；满足现有控制系统DIN导轨安装尺寸
	1
	
	
	
	


供货期：    天，质保期：    年。
说明：1、以上价格应包含运杂费、人工费用、各种风险费、税金等一切费用。
2、供应商应自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制投标文件和签订合同所需的各项资料。投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
3、若中标供应商未按时供货、不履行合同或者在规定时间内不签订合同的，将按不良行为上报至政府采购监管部门。
4、本项目成交人选取满足项目要求且报价最低者。
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