
徐州医科大学附属医院采购中心采购报价单
项目名称：智能安检仪（安全保卫处）
项目概况：为降低现有安检机人工判图带来的漏检风险，提升安检智能化
水平，申请采购安检智能分析仪两套，通过对接现有X光机实现AI辅助识别。无需更换原有安检机，改造成本低，可有效降低漏检率、统一判图标准并实现可追溯管理。
项目预算：40000元。
联系方式：赵老师   0516-85805093
产品参数：
（1）可对危险品进行危险等级分类，应对不同安全等级的物品，如高危物品、警示物品和安全物品等。
（2）当识别到危险品图像时，应能发出危险品语音报警、蜂鸣声、警灯等报警提示。
（3）可识别的危险品包括但不限于：刀具、液体、压力罐、打火机、易爆物（烟花爆竹）、警棍、手铐、指虎、雨伞、电子产品、充电宝、文具、香烟、胶带、钝器（包括扳手、螺丝刀、锤子、斧头、钳子）、枪支（包括手枪、步枪、子弹、）等。
（4）设备对于视频或图像中禁限带品完全显示后至提示报警的平均识别时间106ms。
（5）能对接现有X光机实现AI辅助识别。



	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单价报价
（元）
	金额（元）
	厂家/品牌
	备注

	1
	智能安检仪
	
	2套
	
	
	
	


供货期：    天，质保期：    年。


说明：1、以上价格包含但不限于包装费、运杂费、安装材料费、人工费用、调试费用、各种风险费、税金、售后等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、供应商应自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制投标文件和签订合同所需的各项资料。投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
3、若中标供应商未按时供货、不履行合同或者在规定时间内不签订合同的，将按不良行为上报至政府采购监管部门。
4、本项目成交人选取满足项目要求且报价最低者。



报价单位：（盖章）
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